**Karta produktu**

**Bujak GONDOLA nr kat.: 735**

**Wymiary urządzenia:**

Długość: 3,5 m

Szerokość: 0,75 m

Wysokość: 2,54 m

Przestrzeń minimalna: 6,5 x 2,75 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 0,5 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m

**Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.**

Bujak GONDOLA to urządzenie kołyszące wyposażone w osiem metalowo-gumowych przegubów, niewymagający konserwacji.Głównym elementem konstrukcyjnym są rury o średnicy 114,3 oraz 51,2, zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie lakierem akrylowym strukturalnym. Polipropylenowa lina zbrojona, pleciona o średnicy 16mm. Podest wykonany z blachy antypoślizgowej. W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż.

**Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12.**

**W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami** **PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-6+AC:2019-03, wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”**