**Karta produktu**

**Sprężynowiec BMX nr kat.: 726.**



**Wymiary urządzenia:**

Długość: 0,97 m

Szerokość: 0,52 m

Wysokość: 0,87 m

Przestrzeń minimalna: 4,0 x 3,5 m

Grupa wiekowa: od 0 do 6 lat

Głębokość posadowienia: 0,6 m

Wysokość swobodnego upadku: <0,6 m

**Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.**

Sprężynowiec BMX to urządzenie służące do bujania. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Korpus wykonany z płyty HDPE. W komplecie znajduje się kotwa montażowa.

**Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12.**

**W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami** **PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-6+AC:2019-03.**